************************************************************************************************************************************************
ATTENZIONE QUESTA PROCEDURA POTREBBE CANCELLARE COMPLETAMENTE OGNI DATO DAI VOSTRI DISCHI FISSI, SE NON SAPETE COSA STATE FACENDO CHIEDETE AIUTO
************************************************************************************************************************************************

LINUX 

in questa cartella verranno salvati i backup di gazie. per montare un secondo disco in questa cartella seguire i seguenti passi :

1. Per prima cosa devi capire quel'č il nome che il sistema ha assegnato al disco di backup

    fdisk -l
    
in questo esempio /dev/sdb non ha una tabella di partizioni valida, sarā questo il nostro nuovo disco
    
    Disk /dev/sda: 17.2 GB, 17179869184 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 2088 cylinders, total 33554432 sectors
    Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0x000299d1
 
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/sda1 * 2048 32088063 16043008 83 Linux
    /dev/sda2 32090110 33552383 731137 5 Extended
    /dev/sda5 32090112 33552383 731136 82 Linux swap / Solaris
 
    Disk /dev/sdb: 17.2 GB, 17179869184 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 2088 cylinders, total 33554432 sectors
    Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0x00000000
 
    Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table

    
2. Ora dobbiamo creare una partizione nel nuovo disco (in questo esempio /dev/sdb)

    cfdisk /dev/sdb
    > New -> Primary -> Specify size in MB
    > Write -> yes
    > Quit
    

3. Poi dobbiamo formattarlo in modo che il sistema possa salvarci dei file (/dev/sdb1 in questo esempio)

    mkfs.ext4 /dev/sdb1


4. Se non č stata giā creata, bisogna creare la cartella dove verrā montato il disco (sostituite il percorso /var/www/gazie/data/files/backups con quello corrispondente alla vostra installazione di gazie)

    mkdir /var/www/gazie/data/files/backups


5. Per fare in modo che il sistema "attivi" il nuovo disco ad ogni avvio, bisogna linkare tramite il suo UUID al percorso

    blkid

verrano mostrate le partizioni con il loro UUID. la nostra partizione č /dev/sdb1

    /dev/sda5: UUID="180cab2a-300a-4e3d-8c8e-0e1df46b9bf7" TYPE="swap"
    /dev/sda1: UUID="cd0c7b2c-bf50-4557-bc01-0048764a41d2" TYPE="ext4"
    /dev/sdb1: UUID="359d90df-f17a-42f6-ab13-df13bf356de7" TYPE="ext4"


6. Ora aggiungiamo il UUID corrispondente al disco di backup al file fstab

    echo "UUID=359d90df-f17a-42f6-ab13-df13bf356de7 /var/www/gazie/data/files/backups ext4 errors=remount-ro 0 1" >> /etc/fstab

Ricordatevi di sostituire lo UDID con quello visualizzato nel passo 5 e sostituite il percorso (/var/www/gazie/data/files/backups) con quello corrispondente alla vostra installazione di gazie


7. Per ultimo montiamo io nostro nuovo disco (potete anche riavviare il sistema per controllare che venga montato automaticamente)

    mount /var/www/gazie/data/files/backups